МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«СИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**с.СИВА 2017г**

Утверждено:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О,А.Русецких

«19» декабря 2017г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур**

**№1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **здание муниципального бюджетного общегообразовательного учреждения**

1.2. Адрес объекта: **617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: **3**\_\_\_\_ этажа, **10046\_\_** кв. м;

часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания  **2012г**, последнего капитального ремонта-**-нет**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет**) 47140** кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - \_2018г**

капитального - \_**\_нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общее образовательное учреждение Сивинская средняя образовательная школа. (краткое наименование: МБОУ «Сивинская СОШ».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57**

1.8. Основание для пользования объектом: ( оперативное управление,

аренда, собственность.) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).**государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная). **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования Администрации Сивинского муниципального района**.

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 66**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):  **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление образовательных услуг**

2.3. Форма оказания услуг на объекте с длительным пребыванием, **в том числе проживанием на дому, дистанционно.) на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов ( инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития). К,О,У.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **924 человек**

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет). **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

\_\_\_**Пассажирский транспорт автобусы районного значения, пути следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **\_\_не предусмотрено**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: \_\_**800**\_\_ м;

3.2.2. время движения (пешком): **\_\_\_10—15\_ мин**.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); **да\_\_**

3.2.4. перекрестки: ( нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нерегулируемые перекрестки обозначены знаком «Пешеходный переход»\_\_\_**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: ( акустическая, тактильная, визуальная; нет);  **нет**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) \_\_\_**пешеходный тротуар по ул Пушкина и ул. Ленина с уклоном более 5%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P490) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P491) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У)  ВНД(К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,Г,У)  ВНД(С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(,Г,У)  ДЧ-И(К,О)  ВНД(С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,С,У) – кабинетная форма обслуживания  ВНД (К,С,Г) -зальная форма обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И(Г,У)  ДЧ-И(К,О)  ВНД(С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,У)  ВНД(С,Г) |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры:данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения доступностиобъекта, для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи, и оказании услуг на всех зонах обслуживания. Вход на территорию и путь движения по территории к объекту не соответствует требованиям СаН и П; СП. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативным требованиям доступности инвалидов и маломобильных групп. Информация на территории, на пути следования к объекту, зонах обслуживания отсутствует. Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного. Не выделено парковочное место для автотранспорта с инвалидами. Прилегающая территория к объекту не достаточно освещена

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P496) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установить указатели направления движения от остановки общественного транспорта до входа в школу. |
| 8 | Все зоны и участки | Все виды работ по адаптации:  ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия. |

\*\*\*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны—организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018-2030г.г(**по мере поступления финансирования**)\_ в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **\_доступность объекта возможна частично всем (ДЧ-В)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с вышестоящей организацией Управление образования Администрации Сивинского района**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: *Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/).*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_1\_\_\_\_ от " 19 " декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_О,А.Русецких

"19" декабря 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта социальной, инженерно и транспортной инфраструктуры

**№ 1**

**Сивинский муниципальный район**  " 19 " декабря 2017 г.

(Наименование территориального

образования Пермского края)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сивинская СОШ»**

1.2. Адрес объекта: **Пермский край, Сивинский район, с. Сива, ул. Ленина 57**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: \_\_\_\_\_\_**\_3**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей, \_ \_**10046\_\_** кв. м;

часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_**47140\_\_\_\_** кв. м.

1.4. Год постройки здания: \_\_\_\_**2012г**\_\_\_\_\_\_\_\_ последнего капитального ремонта: \_\_\_\_**\_нет**\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_**2018г\_\_,** капитального \_\_\_**\_нет**\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (Сивинская средняя** **общеобразовательная школа), МБОУ «Сивинская СОШ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57**

1.8.Основание для пользования объектом; **оперативное управление.** 1.9.Форма собственности: **государственная.**

1.10.Территориальная принадлежность: **муниципальная**.

1.11.Вышестоящая организация (наименование) **Администрация Сивинского муниципального района Пермского края.**

1.12.Адрес вышестоящей организации: **617240,Пермский край, Сивинский район, с. Сива,ул.Ленина,д.66.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаязащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):  **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление образовательных услуг**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): \_\_**Пассажирский транспорт автобусы районного значения, пути** **следования из отдаленных сел района до автостанции с. Сива.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту\_\_**отсутствует\_**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: \_**\_800**\_\_\_\_ м;

3.2.2. время движения (пешком): \_\_\_\_\_\_\_**10-15\_\_\_\_** мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);  **да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный переход»**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет **( пешеходный тротуар по ул. Ленина и ул Пушкина с уклоном более 5%).**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P784) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P785) | Приложение | |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У)  ВНД(К,С) | 1 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,О,Г,У)  ВНД(С) |  | 8,9, |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(,Г,У)  ДЧ-И(К,О)  ВНД(С) |  | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,С,У) – кабинетная форма обслуживания  ВНД (К,С,Г) -зальная форма обслуживания |  |
|  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(Г,У)  ДЧ-И(К,О)  ВНД(С) |  | 20,21 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У)  ВНД(С,Г) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У)  ВНД(С) |  |  |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: данный объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов, Для обеспечения доступности объекта для инвалидов рекомендуется обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информации на входе на территорию, здание и организацию ситуационной помощи и оказании услуг на всех зонах обслуживания. Вход на территорию и путь движения по территории к объекту не соответствует нормативным требованиям СаН и П; СП. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативным требованиям доступности инвалидов и маломобильных групп.. Информация на территории, пути следования к объекту, зона обслуживания отсутствует. Нет системы связи на входе в здание, вызова дежурного. Не выделено парковочное место для автотранспорта с инвалидами.. Прилегающая территория к объекту не достаточна освещена.

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P790) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установить указатели направления движения от остановки общественного транспорта до входа в школу. |
| 8 | Все зоны и участки | Все виды работ по адаптации:  ремонт текущий; организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия. |

4.2. Период проведения работ: **2018-2030г.г (по мере финансирования )в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_**доступность объекта возможна частично всем (ДЧ-В) и маломобильным группам населения**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):**оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): \_**в случае проведения капитального ремонта или реконструкции**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной

документации; **разработка проектно-сметной документации.**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);--**да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**;

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: \_**нет**\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края \_\_\_\_\_bezbarierov.pemkrai.ru.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на \_\_\_4 л.;

2. входа (входов) в здание на \_\_\_\_4 л.;

3. путей движения в здании на \_\_8 л.;

4. зоны целевого назначения объекта на \_\_4 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_4 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на \_\_2\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_21 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на \_\_\_\_\_6 л.

Руководитель комиссии Директор школы О.А.Русецких \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии: зам.директора по ДО Л.В.Афер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_зам. директора по АХЧ А,И.Мальцев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

инженер по охране труда С,М.Ивинских\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

\_Директор АНО «Ресурсно- информационный центр

«Доступная среда» С.А.Жбанов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

**Приложение 1**

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от "19 " декабря 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1. | **Вход (входы) на территорию объекта** | | | | | | | | |
| 1.1. | Вход (входы)  на территорию объекта | ширина прохода в ограждении  должна быть не менее 0,9 м.; | п. 5.1.СП 136.13330. 2012; | есть | - | F:\для школы\DSC_0049.JPG | ширина прохода в ограждении 0,80 м.; | **Не соответствует нормативу** | К,О |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Ширина пути: не менее 1,8 (при встречном движении инвалидов на креслах=колясках)  Бетонные плиты ровная укладка, толщина швов между плитами не более 0,015м  Уклон пути:  Поперечный-1-2%  -продольный не более-5%  Тактильные средства на покрытии пешеходных путей:не менее, чем 0,8м.  Бордюры по краям пешеходных путей:высота не менее 0,05м | СН и П 35-01-2001 п 3.3  п 3.7  -п.3.3  -п 3.6  -п3.4 | Есть  Есть  Есть  Нет  нет |  | F:\для школы\DSC_0051.JPG | Ширина пути 4.0м  Толщина швов 0,015м | Соответствует нормам  Соответствует нормам  Соответствует нормам  Отсутствуют  отсутствуют | К.О.С  К  К,О,С  С  К,О,С |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружний) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: ширина-не менее 3,5м; обозначение знаками; вблизи входа в здание-не далее 50м  Количество мест для транспорта инвалидов:(на открытых индивидуальных автостоянках)-не менее 10%(но не менее одного места) | -п 3.12  -п3.12 | Есть  есть |  | F:\для школы\DSC_0054.JPG | Не оборудована | **Не соответствует**  Требуется обустройство парковочного места | К,О  К,О |
| F:\для школы\DSC_0048.JPG |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию. | Ширину прохода в ограждении увеличить до 0,9-1,2 м  Обустройство площадки и съезда на пешеходную дорожку, размещение визуальной информации предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения, установка мнемосхемы, выделение парковочного места для автотранспорта инвалидов (К,О) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Территория, прилегающая к зданию** | **ДЧ-И (О,Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ВНД(К,С)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалидов на кресле-коляске | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 2

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

**I. Результаты обследования:**

**2. Вход (входы) в здание**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 2/ | **Вход (входы) в здание** | | | | | | | | |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружн |  |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Размеры площадки:-глубина-не менее 1.2м (при открывании двери от себя); не менее 1.5м (при открывании к себе);-ширина-не менее 1,5м  Поверхность площадки:-твердая (не скользкая при намокании | СН и П 35-01-2001 п 3.19 | Есть  есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0036.JPG | Глубина 2.5м; ширина -3.0м  Покрытие из резиновой крошки | Соответствует нормативу  Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У  К,О,С,Г,У |
| 2.4 | Дверь (входнпя) | Дверной проем:-ширина-не менее 0,9м  Крепление двери: -на петлях одностороннего действия;-обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек  Порог или перепад высот в дверном проеме:-отсутствует или не более 0,014м  Полотно двери:-нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой; смотровые панели из прозрачного ударапрочного материала на высоте 0,5 до 1,2м от уровня пола,  Контрастная маркировка на дверях | -п 3.23  -п 3.26  СП 59.13330 п 5.1.4  -п 5.1.4 |  |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0035.JPG | Ширина проема 0,9м  Крепление двери на петлях одностороннего действия. Установлен доводчик  Порог и перепад отсутствует  Отсутствует противоударная полоса.смотровые панели из простого стекла высота 0,9м  Отсутствует | Соответствует нормативу  Соответствует нормативу  Соответствует нормативу  **Не соответствует нормативам**  **Не соответствует нормативам** | К  К,О  К  К  С |
| 2.5 | Тамбур |  |  | нет |  |  |  |  |  |

**Работа по адаптации объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | **Вход (входы) в здание** | Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения, установка при входе системы информации, вывески с наименованием учреждения, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, контрастной маркировки на дверных полотнах | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Вход (входы) в здание** | **ДЧ-И (К,О,Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ВНД (С)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 3

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

**I. Результаты обследования:**

**3.Путь (пути) движения внутри здания.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 3. | **Путь (пути) движения внутри здания.** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль,  зона ожидания, галерея, балкон) | В коридорах ширина пути движения должна быть не менее: при движении кресла коляски в одном направлении 1,5м; при встречном движении 1,8м | | СП 59 13330 п.5.2.1 | есть |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0037.JPG** | Ширина путидвижения 2,8м, высота-3м | Соответствует нормативам | К |
|  |  |  | |  |  |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0039.JPG** |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0042.JPG** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Ширина марша не менее 1,35м  Ступени : ширина проступей не менее 0,3м; высота подъема ступени не более 0,15м; ребро с закруглением радиусом не более 0,05м  Поручни на высоте 0,7 и 0,9м  Завершающие части длинее на 0,3м | СП 59.13330 п 5.2.10  СН и П п.3.27; п.3.28  -п 3,32; 3.33 | Есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0041.JPG | Ширина марша 1,35м  Ширина проступей 0.3м  Подъем ступени 0,15м  Ребро с закруглением 0,05м  Поручни 0,9м  Завершающие части поручня 0,15м  Отсутствует | Соответствует нормативам  Соответствует  **Не соответствует**  **Не соответствует** | О,Г,С,У  О,С  О,С  С |
|  | Контрастная маркировка на краевых ступенях |
| 3,3 | Пандус (внутри здания) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3,4 | Лифт пассажирский(или подъемник) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Дверь (двери) | **Дверной проем**: ширина не менее 0,9м (при глубине откоса открытого проема более 1,0м-не менее 1,2м  **Крепление двери**: -на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»; **обеспечивающие** задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек  **Следует** **использовать** распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм)  **Высота порога** не должна привышать 0,014м  **Полотно двери:** следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. | СП 59.13330 п5.2.4  -п 5.1.6  -п 5.1.6  -п 5.1.4  -п5.1.4 | Есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0040.JPGC:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0042.JPGC:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0038.JPG | Ширина 0,9м  Двери на петлях одностороннего действия  Нет  Двери доводчиками оборудованы  Пороги отсутствуют  Смотровые панели из армированного стекла, нижняя часть  Нижняя часть дверных полотен из сэндвич панелей | Соответствует нормативам  Соответствуют нормативам  Соответствует нормативам  **Не соответствует**  **нормативу** | К  К  К  К,О,С |
|  |  | **Дверные наличники или** края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета,  Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей | -п  -п 5.1.5 |  |  |  | Маркировка отсутствует | **Не соответствует**  **нормативу** | С |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности | **Двери на путях** эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.  **Ширина (в свету)** участков эвакуационных путей, используемых МГН должна быть не менее,м; дверей из помещения-0,9м; проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений-1,2м ; коридоров, пандусов для эвакуации-1,8м  **Верхнюю и нижнюю ступени** в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м  **Кромки ступеней или** **поручни лестниц** на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.  Зона безопасности должна быть отделена от других ппомепомещений | -п 5.2.4  -п 5,2,25  -п.5.2.31  -п.5.2.29 |  |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0039.JPGC:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0040.JPG | Маркировка отсутствует  Двери из помещений двхстворчатые ширина одной створки -0,70м, ширина проема-1,40м  Эвакуационные выхода, через тамбур. Двери двухстворчатые ширина проема-1,80м; (ширина створки-0,9м ) высота-2,10м (первые двери) ширина-1,6м(ширина створки-0,8м); высота-2,1м (выходные двери на лестницу). Пути движения по коридору: ширина-2,8м; высота -3,0м  Отсутствует  отсутствует  отсутствует | Соответствует нормативу  **Не соответствует**  **нормативу**  **Не соответствует**  **нормативу** | К,Г,О,С,У  К,О,Г,С,У  О,С, |
|  |  | Помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющие пределы огнестойкости: стены , перегородки, двери и окна-первого типа |  |  |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0045.JPGC:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0046.JPGC:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0044.JPG | Коридоры разделены противопожарной двухстворчатой дверью (металлическая)ширина проема-1,5м; высота-2,0м; ширина створки-0,94м; порог -0,30м | **Не соответствует**  **нормативу** | К,О,С, |
|  |  |  |  |  |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0042.JPG |  |  |  |

**Работа по адаптации объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | **Путь (пути) движения в здание** | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией в т.ч с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения внутри здания, обустройство эвакуационного выхода по нормативным требованиям. установка на двери горизонтальных поручней и ручек для открывания дверей | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Путь (пути) движения в здание** | **ДП-И(Г,У)** –доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственногоразвития, **ДЧ-И(К,О)** для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ВНД (С,**)– временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от « .» декабря 2017г

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта.**

**Вариант I- зона обслуживания инвалидов.**

**.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 4 | **Зоны целевого назначения здания** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | **Кабинетная форма обслуживания** | **В учебном кабинете** помещения первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха, а для учащихся передвигающихся в кресле-коляске выделить 1-2 места первых стола в ряду у дверного проема.  Дверные проемы: ширина-не менее 0,9м. при глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 но не менее 1,2м  Пороги 0.014м | | | СП 59.13330 ,2012 п.7.2.3  -п 5.2.4 | есть |  |  | Ученические столы есть  Места для инвалидов будут выделены по мере необходимости  Дверные проемы двухстворчатые  Ширина проема –  1.35м  Пороги отсутствуют | Соответствует  Соответствует нормативу  Соответствует нормативу | К,О,Г,С,У  К  К,О,С |
| 4.2 | **Зальная форма обслуживания** | **Вмонтированные** системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных  Залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел.  **Места для лиц с дефектами слуха**: размещать на расстоянии не более 10м от источника звука (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука: возможно применять в залах индукционный контур | | | СН и П 35-01-2001 п.4.20  -п 4.21 | есть |  |  | Актовый зал вместимость 285 человек, четыре входа (выхода) из зала Отсутствуют выделенные места для инвалидов | **Не соответствует**  **Не соответствует нормативу** | К,О,С,Г  Г |
| 4.3 | **Прилавочная форма обслуживания** |  | | |  | **нет** |  |  |  |  |  |
| 4.4 | **Форма обслуживания с перемещением по маршруту** |  | | |  | **нет** |  |  |  |  |  |
| 4.5 | **Кабина индивидуального обслуживания** |  | | |  | **нет** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Работа по адаптации объектов**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** | | 1. | **Зона обслуживания инвалидов** | При необходимости обустройство и выделение в учебном помещении первых столов в рядах для категории инвалидов( К,О,Г,С). Размещение визуальной, акустической и тактильной информации, выделение посадочных мест в актовом зале, установка индукционного контура. | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР | | **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие | |   **II. Заключение по зоне:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | | № на плане | фото | | **Зона обслуживания инвалидов** | **ДЧ-И (К,О,Г,С,У)** – доступна частично избирательно всем категориям инвалидов (кабинетная форма обслуживания)  **ВНД** **(К,С,Г)** -зальная форма обслуживания | - |  | Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР | | | | | | | | | | | | |
| Приложения 5  к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры  к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры  от «19 .» декабря 2017г  **I. Результаты обследования:**  **5.Зона Санитарно-гигиенические помещения**  **.**  Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**  Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |  | | есть/нет | № на плане | | фото | Содержание | Значимо  для инвалида(категория) |  | | 5 | **Санитарно-гигиенические помещения** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 5.1 | **Туалетная комната** | **Уневерсальная кабина** должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-1,8, ширина двери-0,9. Пространство с унитазом не менее 0,75м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла -коляски | **-п 5.3.3** | **есть** | |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0043.JPG | Размеры вплане ширина- 1,75м  Глубина- 2,30м  Ширина двери-0,9м  Место для кресла-коляски-1.20м; для разворота кресла-коляски-1,20м | соответствует нормативу  соответствует  **не соответствует нормативу** | **К**  **К** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | -коляски. Двери должны открываться наружу. **Раковина** устанавливается на высоте не более0,8м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее0,2м Нижний край зеркала ,электро-розетки, электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0.8м-1,1м от уровня пола.  Для МГН следует **применять унитазы** с высотой от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45м и не выше 0.60м  **Оборудование двухсторонней** связью с диспетчером или дежурным  -кнопкой звонка (в дежурную комнату)  -аварийное освещение  **Информирующие обозначения** помещений внутри здания должны ддублироваться рельефными знаками и | | -СП136.13330 .2012 п.8.10  -п 8.13  -п3.57 СН и П 35-01-2001  -п 5.5.8 СП 136.13330 2012 |  |  |  | Высота 0.8м; расстояние от стены-0.30м  Зеркало, электро-розетка отсутствует, электро сушитель для рук есть высота-1,10м  Высота-0.40м  отсутствует  отсутствует | Соответствует нормативу  Соответствует нормативу  **Не соответствует**  Отсутствует  отсутствует | К,Г,О,С,У  К,Г,О,С,У  К,О,Г,С,У  К,О,Г,С,У |
|  |  | Дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Душевая/ ванная комната** |  | | |  | нет |  |  | отсутствует | отсутствует |  |
|  | **Бытовая комната (гардеробная)** | **Индивидуальные шкафы:**  -высотой не более 1,3м от пола (тоже для крючков для одежды),  -размеры в плане 0,4 на 0,5м,  -нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне  **Скамьи в** **гардеробных** размером 0,6 на 0,8м  Проходы **между** рядами для шкафов гардеробных шириной не менее-2.4м ;-1.8м без скамей | | | СНи П 35-01-**2**001  -п 3.70  3.69.  3.61  -3.69  -п 3.71 | есть |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0045.JPG** | Нет  Проход -0.5м | **Не соответствует нормативам**  **Не соответствует нормативу** | К,О,С  К,О  К,О |

Работа по адаптации объектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | Санитарно-гигиенические помещения | Установка дополнительных поручней, штанг, электро- выключателей, розеток. оборудование двухсторонней связью или кнопкой вызова с дежурным, аварийное освещение, информирующее обозначение помещения. Выделение отдельного места под гардеробную комнату | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Санитарно-гигиенические помещения** | **ДП-И (Г,У)** – доступна полностью избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития,  **ДЧ-И-(К,О)** доступно частично- избирательно для инвалидов на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ВНД (С) –** временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 6

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от «19 .» декабря 2017г

**I. Результаты обследования:**

**6.Зона. Системы информации на объекте**

**.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | | фото | Содержание | Значимо  для инвалида(категория) |
| 6 | **Система информации на объекте** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6.1 | **Визуальные средства** |  |  | **есть** | |  |  |  |  | К,О,У |
| 6.2 | **Акустические средства** | Система оповещения о пожаре -световая, синхронно со звуковой сигнализацией | СН и П п.3.55 | есть | |  |  |  |  | К,О,Г,С,У |
| 6.3 | **Тактильные средства** |  |  | **нет** | |  |  |  |  | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | | **Виды работ** |
| 1. | **Система информации на объекте** | Установка и размещение систем информации (визуальной, акустической, тактильной ) во всех зонах и помещениях. | | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие |  | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Система информации на объекте** | **ДЧ-И (К,О,У)**– доступна частично- избирательно для инвалидов умственно развития.  **ВНД(С,Г)-** временно недоступна для инвалидов с нарушением зрения и слуха. | - |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |