МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«СИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**ПАСПОРТ**

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ –САД ( КОРПУС №1)

с.СИВА 2018 г

Утверждено:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Русецких

« » февраля 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур**

**№3**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: \_**здание муниципального бюджетного общего образовательного учреждения «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детскийсад корпус №1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Адрес объекта: \_\_**617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: \_\_\_\_\_**2\_**\_\_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_**826**\_\_\_\_\_\_ кв. м;

часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания \_\_**1975**\_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта

\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_**нет**\_\_\_\_\_,

капитального - \_\_\_**\_2018**\_\_\_\_\_.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): **\_Муниципалное бюджетное общее образовательное учреждение Сивинская средняя образовательная школа. МБОУ «Сивинская СОШ», структурное подразделение-детский сад корпус №1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **\_617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**,

аренда, собственность.

1.9. Форма собственности **(государственная**, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная **муниципальная).**

1.11. Вышестоящая организация: **\_ Управление образования Администрации Сивинского муниципального района**

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 66**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,

транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):**образование**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Виды оказываемых услуг: **\_предоставление дошкольных образовательных услуг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том

числе проживанием на дому, дистанционно**). на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:( дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**, нарушениями**

**зрения,** нарушениями слуха**, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**81 в день**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации

инвалида, ребенка-инвалида: (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Пассажирский транспорт районного значения, пути следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**не предусмотрено**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: \_\_\_\_\_**900**\_\_\_\_\_\_ м;

3.2.2. время движения (пешком): \_\_\_\_\_**10-15**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,

нет); **да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет; **пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный переход»**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

\_\_\_\_\_\_**пешеходный тротуар по ул.Ленина и ул.Пушкина с уклоном более5%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

3.3. Организация доступности объекта для инвалида – формы обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P490) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P491) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(Г,У) ВНД(С,О,К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(У) ДЧ-И (С,К,О,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: данный объект признан доступен частично избирателен для категорий инвалидов(К,О,Г,С). Доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов требуется дополнительное согласование с вышестоящей организацией (Администрацией Управления образования).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P496) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Приведены Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены Приложении5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены Приложение 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия. |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР  Текущий ремонт, организационные мероприятия |

4.2. Период проведения работ: \_в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прграммы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации \_\_**доступно полностью для инвалидов всех категорий**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности) \_\_\_**оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_**с вышестоящей организацией Управление образования Админтстрации Сивинского района**.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: bezbarierov.pemkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта \_\_3\_\_ от " " февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Русецких

"\_\_\_\_" февраля 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной, инженерно и транспортной инфраструктур

№3

**\_Сивинский муниципальный район** « » февраля 2018 г.

(Наименование территориального

образования Пермского края)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: \_\_**Муниципально бюджетно образовательное учреждение «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детский сад корпус № 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Адрес объекта: \_\_**Пермский край, Сивнский район, с.Сива, ул.Ленина 57**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: \_\_\_\_\_\_**2**\_\_\_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_\_**826**\_\_\_\_\_ кв. м;

часть здания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания: \_\_\_**\_\_1975**\_\_\_\_\_\_\_\_, последнего капитального

ремонта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**нет.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_2018\_\_\_\_\_\_,

капитального \_\_\_\_\_\_**\_нет**\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): \_**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (Сивинская средняя общеобразовательная школа), МБОУ «Сивинская СОШ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): \_**617240 Пермский край, Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 5**7.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_**образовательная деятельность**\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): \_\_**Пассажирский транспорт автобусы районного значения, пути** **следования из отдаленных сел района до автостанции с.Сива**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**не**т\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: \_\_\_\_\_\_\_**900\_**\_\_\_\_\_\_ м;

3.2.2. время движения (пешком): \_\_\_\_\_\_**10-15\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,

нет**); да**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет; **пешеходные переходы нерегулируемые, обозначены знаком «Пешеходный перход»**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать:

\_\_\_\_\_**Пешеходная дорожка по ул.Ленина и ул.Пушкина с уклоном более 5%).**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P784) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P785) | | Приложение | |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) | |  | 1,2,3,4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | | ДЧ-И(Г,У) ВНД(С,О,К) |  | 36 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) | |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,У) ДЧ-И(С,К,О) | |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(У) ДЧ-И (С,К,О,Г) | |  | 44,45,46 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С) | |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ВНД(С) | |  |  |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: \_Данный объект признан доступен частично избирательно для категорий инвалидов(К,О,С,Г).Доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов требуется дополнительное согласование с вышестоящей организацией (Администрацией Управления образования).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P790) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены Приложении5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены Приложение 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия. |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР  Текущий ремонт, организационные мероприятия |

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_программа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: **Доступен полностью для всех категорий**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности): \_\_\_**оценка будет произведена по окончании работ по адаптации объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

\_\_\_\_**в случае проведения капитального ремонта или реконструкции**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_да**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта, прилагается:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Пермского края \_\_\_\_\_\_bezbarierov.pemkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на \_\_\_\_\_\_4\_\_л.;

2. входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.;

3. путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_ л.;

4. зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_5\_л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_4 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_3\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_31\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на \_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_\_\_ л.

Руководитель комиссии: директор школы О.А.Русецких \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

зам.директора по ДОУ Л.В.Афер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

зам. директора по АХЧ А.И.Мальцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

инженер по охране труда. С.М.Ивинских . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Директор АНО «Ресурсно-информационный центр

«Доступная среда» С.А.Жбанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.

**Приложение 1**

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля 2018 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию** | | | | | | | | |
| 1.1. | Вход (входы)  на территорию объекта | ширина прохода в ограждении  должна быть не менее 0,9 м.;  оборудование  доступными элементами информации об объекте | п. 5.1.СП 136.13330. 2012;  п.4.1.1 | есть | - | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0049.JPG | ширина калитки в ограждении 0.80мм.; ширина распашных створок 4 м    информация(визуальная, акустическая и тактильная) отсутствует | Соответствует нормативу  **Не соответствует нормативу** | К  К,О,С,Г,У |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров  Ширина пешеходного пути с учетом движения инвалидов на креслах-колясках не менее-2,0м  Уклон пути-поперечный-2%, продольный-5% | П.4.1.11 СП59-13330-2012  П.4.1.7  4.1.7 | есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0050.JPG  C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0082.JPG | Покрытие пешеходных дорожек из бетонных плит.  Ширина пути-4.0м  Толщина швов-0.015м  Уклон пути: продольный-2%, поперечный -нет | Соответствует нормативу  Соответствует нормативу  Соответствует нормативу | К,О  К  К,О,С |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянки и парковки | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6.0-3.6м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины-1.2м |  | нет |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0064.JPG | Не оборудована | **Не соответствует нормативу** | К,О,С,Г,У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **1.** | **Территория, прилегающая к зданию** | Обустрой площадки и съезда на пешеходную дорожку, размещение визуальной информации, предупреждающих тактильно-контрастных указателей на пути движения; установка мнемосхемы. Выделение парковочного места для личного автотранспорта подвозящих детей инвалидов к объекту. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие нормативов | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Территория, прилегающая к зданию** | **ДЧ-И (К,О,Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.  **ВНД (С)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0050.JPG | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Приложение 2**

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля2018 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Вход (входы) в здание**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта **Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) |
| 2 | **Вход (входы) в здание** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **Лестница (наружная)** | ширина марша не менее-1.35м;  Уклоны лестниц-1:2  Поручни высота-0.90м,для дошкольных учреждений-0,5м  Завершающая горизонтальная часть поручня-от 0.27-0.33м  Ступени должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью, с подступенком;  Ширина проступ:ей-0.30-0,35м  Высота от -012 до0.15м | | | СП59-13330-2012. П.5.2.10;  п.5.2.15  п.5.2.9  П.5.1.3 | Есть |  | | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0066.JPG** | | Лестница перед входом в здание расположена в двух уровнях  Ширина марша-2.0м  Уклон лестницы 1:2  Поручни с двух-  сторон лестницы, поручни для детей на высоте -0.5м отсутствуют: высота поручня-1,0м; завершающие горизонтальные части поручня отсутствуют  проступей  ширина-0.33м  высота-0.15м | | **Не соответствует нормативу**  Соответствует нормативу | | О,С |
| 2.2 | **Пандус (наружный)** |  | | |  | нет |  | |  | |  | | **Не соответствует нормативу** | | К |
| 2.3 | **Входная площадка (перед дверью)** | | Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должно быть не менее 1.4х2.0м или 1.5х1.8м | П.5.1.3 СП59-13330-2012 | | Нет |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0066.JPG** | | Навесом оборудована; размеры входной площадки-  1.30 х 2.0м  Поверхность площадки ровная выложена тротуарной плиткой | | **Не соответствует нормативу** | | К,О,Г,С,У | |
| 2.4 | **Дверь (входная)** | | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее-1.2м  Порог в дверном проеме высота -0.014м  Приборы и устройства для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги; кнопки различных аппаратов, кнопки вызова(дежурного)-на высоте-0.85 до 1.1м от пола | П.5.1.4 СП59-13330-2012  .  П.5.4.2 | | есть |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0066.JPG** | | Двери двухстворчатые цельно -металлические ; на петлях односторонне  го действия , установле-  н доводчик.  Ширина в свету-1.65м;  Высота-2.0м;  Ширина рабочей створки-0,83м  Высота порога-0.08м  Ручка двери не удобная  Кнопка вызова есть; высота располжения-1.30м | | Соответствует нормативу  **Не соответствует нормативу**  **Не соответствует нормативу**  **Не соответствует нормативу** | | К,О  К,О,С  О  К,О,С,Г,У | |
| 2.5 | **Тамбур** | | Размер тамбура-  Глубина-1.8м ширина-2.2м | П.3.15.СН и П 35-01-2001 | | Есть |  | **C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0069.JPG** | | Тамбур главного входа в здание двойной, расположены два проема дверей, двери однотипные двух створчатые  Размер тамбура 1.55х1.60м: размеры второго тамбура-0.90 х 1,60м  Дверь тамбура: высота-1.90м; дверной проем-1.25; ширина рабочей створки-0.85м; высота порога-0.014м | | **Не соответствует нормативу** | | К,О,С,Г,У | |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **2.** | **Вход(входы) в здание** | Установка предупреждающих тактильно- контрастных указателей перед входом в здание; системы информации, вывески с наименованием учреждения, планом здания. Установка горизонтальных поручней в двух уровнях, с двух сторон, на высоте 0.50м, ручек. Изменение высоты порога. расширение тамбура до нормативных требований . Установка пандуса. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие с нормативами | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Вход (входы) в здание** | **ДЧ-И (Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, .  **ВНД (К,С,О)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках | - | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0066.JPG | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Приложение 3**

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля 2018 г.

1.**Результаты обследования:**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние | | | Выявленные нарушения и замечания | | | | |
| есть/нет | № на плане | фото | | |  | | | Содержание | | Значимо | |
|  | | для инвалида (категория) | |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: в одном направление-1.5м, при встречном-1.8м; поворота на 900-равное-1.2м, разворота на 1800- равное 1.4м  Высота коридоров по всей их длине и ширине должна состовлять в свету не менее -2.1м  Глубина пространства для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании «от себя»-1.2м, к «к себе»-1.5м  Участки пола на путях движения на расстоянии -0.6м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность | | П.5.2.1.СП59-13339-2012  П.5.2.2  П.5.2.3; ГОСТ Р 12.4.026. | | есть | |  | | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0071.JPG | | | Коридор ширина-2.10м  Высота-3.0м  Отсутствуют обозначения | | | Соответствует нормативу  Соответствует нормативу  **Не соответствует нормативам** | | К,О,С  К  С |
| **3.2** | **Лестница (внутри здания)** | Ширина марша не менее-1.35м: ступени : ширина проступней не менее-0.35 м; высота подъема ступени не более 0.15м: ребро с закруглением не более 0.05м  Поручни на высоте 0.5м, завершающие части длиннее на -0.3м  Тактильно (рефльеная поверхность) | | СП59.13330 п.5.2.10  СН и П п.3.27; п.3.28  П.3.32;3.33 СН и П 3501-2001  ГОСТ Р 52875 | | есть | |  | | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100556.jpg | | | Ширина марша-1.15м  Ширина проступня-0.33м  Высота ступени-0.17м  Ребро с закруглением-0.05м  Поручни на двух уровнях  Поручни высота-0.50 и 0.80м  Завершающие части- нет  Поручни с одной стороны лестничного марша  Отсутствуют тактильные напольные указатели перед началом лестницы, а также предупредительные полосы по окончанию перил | | | **Не соответствует нормативу**  Соответствуют нормативу  **Не соответствует нормативу** | | О,Г,С,У  О,С  О,С  О,С |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)** |  | |  | | нет | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **3.4** | **Лифт пассажирский** |  | |  | | нет | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **3.5** | **Дверь (двери) на пути движения** | **Дверном проем:** ширина не менее-0.9м(при глубине откоса открытого проема более 1.0м- не менее 1.2м  **Крепление двери**:- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»  Обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек  **Высота** порога не должна привышать 0.014м | | СП59.13330  П.5.2.4  П.5.1.6  П.5.1.6 | | есть | |  | | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100631.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_101152.jpg | | | Дверь с выходом на лестничную площадку: высота-2.0м; дверной проем ширина-1.16м; ширина рабочей створки-0.85м;  высота порога -0,05м.  Двери в помещение групповых: высота-2.0м;  Дверной проем ширина-0.90м;. высота порога-0.05м. Двери однотипные в помещениях групп, санитарно –гигиенических гардеробная  Двери на петлях одностороннего действия  Пороги есть высота-0.050м | | | Соответствует нормативу  **Не соответствует**  Соответствует нормативу  **Не соответствует** | | К,О,С  К,О  К,О,С |
|  |  | **Информирующие обозначения** помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте-0т 1.4м до 1.75м; дублирование рельефными знаками | | П.3.61 СП и Н 35-01-2001 | |  | |  | |  | | | Отсутствует информационное обозначение перед дверью | | | отсутствуют | | К,О,С,Г,У |
| **3.6** | **Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)** | **Двери на путях эвакуации должны** иметь окраску, контрастную со стеной.  **Ширина (в свету)участков эвакуационных путей,** используемых МГН должна быть не менее,; дверей из помещения-0,9м; проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений-1.2м; коридоров, пандусов для эвакуации-1.8м  **Верхнюю и нижнюю ступени** в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м  **Кромки ступеней или поручни лестниц на** путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. | | п.5.2.25СП59-13330-2012  п.5.2.31  п.5.2.29 | |  | |  | | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100611.jpg | | | Маркировка отсутствует  Двери из помещений, ширина одной створки-0.90м  Ширина проема-0.90м  Эвакуационные выхода, через тамбур. Двери на пути движения при эвакуации однотипные двухстворчатые ширина проема-1.16м (ширина рабочей створки—0.85м м)высота-2.0.м ; высота порога-0.05м основные двери при выходе из здания; параметры: высота -1.90  Ширина дверного проема-1.16м; рабочая створка-0.85м, высота порога-0.05м  Отсутствует  отсутствует | | | **Не соответствует нормативу**  **Не соответствует нормативу** | | К,Г,О,С,У  К,Г,О,С,У  О,С |
|  |  | Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, двери и окна-первого типа. | |  | |  | |  | |  | | | отсутствует | | |  | | К,О,С,Г,У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **3** | **Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)** | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией, в т.ч.с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения внутри здания; обустройство эвакуационного выхода по нормативным требованиям. Оборудовать двухсторонними поручнями лестничные марши на двух уровнях (значимо для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Высоту порогов из групповых, санитарно-гигиенических помещений, выходов на лестничную площадку и эвакуационных выходов довести до требуемых стандартов (0.014м) .  При посещении ребенка инвалида организовать место получения услуги на первом этаже | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствии с нормативами | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)** | **ДП-И(Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития    **ДЧ-И(С,К,О)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалидам на креслах -колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с оказанием помощи со стороны персонала. | - | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100611.jpg | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Приложение 4**

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля 2018г.

1.**Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначенияздания (целевого посещения объекта)**

**Вариант 1-зона обслуживания инвалидов.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние | | | Выявленные нарушения и замечания | | | | |
| есть/нет | № на плане | фото | | |  | | | Содержание | | Значимо  для инвалида (категория) | |
| **4** | Зона целевого назначения здания | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | Зальная форма обслуживания | Состав и площади помещений групповых ячеек ДОУ для детей инвалидов О,С,Г,У.  **Детская мебель и оборудование** помещений должны соответствовать росту и возрасту детей. Для слабовидящих, умственной отсталостью детей рекомендуется одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами; с нарушением слуха и расстройствами речи рекомендуется предусматривать, одноместные столы  с индивидуальными пультами; с нарушениям и функций опорно-двигательного аппарата предусматривается специальная мебель  дверные проемы.  **Ширина дверных** проемов не менее-0.9м; высота порогов не более-0.014м | | п.10.6 и 10.7 СанП и Н 2.4.1 3049 -13  п.10.15 | | есть | |  | | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100703.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100730.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100841.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100245.jpg | | | Площадь помещений групповой ячейки составляет; игровая-56,5м2: спальня-48,2м2: раздевальня-16,2м2;буфетная-2,3м2; туалетная-18,5м2  В помещениях групповых для категории инвалидов О,Г,С,У. предназначенная мебель отсутствует  Ширина проема-0.90м  Порог высота-0.05м | | | соответствует нормативу.  Выделенных мест (столов) для инвалидов нет  Соответствует  **Не соответствует** | | К,О,С,Г,У  К,О  К,О,С |
| **4.2** | Зальная форма обслуживания (спортивный зал, музыкальный зал) | **Музыкальные залы** для слепых, слабовидящих, должны иметь только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта.  **Уровень искусственной** освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых, учебных, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600-800 лк; для детей страдающих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, музыкальных- спортивных залах- не более300 лк  **Площадь залов не** менее-75м2 | | СанП и Н 2.4.1.3049-13  п.10.12  п.10.13 | | есть | |  | | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0070.JPG | | | Музыкальный зал -74.5м2; расположен на восточной стороне  Двери двухстворчатые  Высота-2.0м; световой проем ширина-1.20м; ширина створок -0.60 и 0.60м;  высота порога-0.05м  Освещенность соответствует требованиям | | | Соответствует нормативу  соответствует  **Не соответствует**  Соответствует нормативу | | С,О,Г,У  О,С,К  К,О,С |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3** | Прилавочная форма обслуживания |  | |  | | нет | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **4.4** | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  | |  | | нет | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **4.5** | Кабина индивидуального обслуживания |  | |  | | нет | |  | |  | | |  | | |  | |  |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **4** | **Зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН)** | Обеспечить размещение визуальной, акустической и тактильной информацией в т.ч.с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения на путях движения в здание. Высоту порогов довести до требуемой нормы (0.014м). Приобретение специальной мебели для инвалидов согласно требованиям СанП иН 2.4.1. 3049-13(в случае посещения ребенка инвалида). | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **Общие требования к зоне** | | Привести в соответствие с нормативами | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН)** | **ДП-И (Г,У,)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением слуха, с нарушением умственного развития,  **ДЧ-И (С,К,О)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, инвалиды в креслах-колясках с нарушением опорно-двигательного аппарата, с оказанием помощи со стороны персонала. | - | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100703.jpg | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Приложение 5**

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля 2018 г.

1.**Результаты обследования:**

**5.Зона «Санитарно-гигиенические помещения»**

**.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | | Выявленные нарушения и замечания | | | |
| есть/нет | № на плане | фото | |  | | Содержание | | Значимо  для инвалида (категория) |
| **5** | Зона «Санитарно-гигиенические помещения» | | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
| **5.1** | Туалетная комната | В туалетных дошкольных групп должно быть 4 детские раковины (в старшей и подготовительной группе-5шт), один детский унитаз на 5 детей, один полотенцесушитель. Размер кабины для детского унитаза составляет 1.0 х 0.75м, а высота ограждения-1.2м от пола. высота борта унитаза над полом равна длине голени ребенка со стопой (28см), а ширина (поперечный размер) соответствует расстоянию(22см). унитаз оборудуется детскими сиденьями или гигиеническими накладками. Учитывая средний рост детей ясельного возраста высота раковины-0.4м, для детей дошкольного возраста-0.5м над полом.  12 кв.м на (одного ребенка) для групп младшего возраста; 16 кв.м.на(одного ребенка) в дошкольных группах | | СанП и Н2.4.1.2660-10  п.6.21; 6.22;.6.24  СанП и Н 2.4.13049-13  Таблица 1 | есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0072.JPG | Раковина высота-0.50м;  Унитаз высота-0.32м(ширина 0.22м) и 0.40м (ширина-0.28м)  Туалетная кабина ширина-0.80; глубина-1,14м; высота-1,70м.  Унитазы детскими сиденьями оборудованы  Туалетная комната площадь-18.5м2 | | | | Соответствует нормативу  Высота кабины не соответствует требованиям  соответствует | О,Г,С,У |
| **5.2** | Душевая, ванная комната | В умывальном помещение устанавливают настенные или навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенцев и предметов личной гигиены ребенка. Глубокий душевой поддон для детей среднего и старшего ясельного возраста-0.9м; мелкий душевой поддон для детей дошкольного возраста-0.3м, душевые сетки должны быть с гибким шлангом | | СанП и Н 2.4.1.3049-13 | есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0074.JPG | Индивидуальные ячейки для полотенец и предметов личной гигиены ребенка  Поддон размеры—0.70 х 0.70м; глубина-0.17м  Ванная глубинна-0.40м  Душевая сетка с гибким шлангом | | | | Соответствует нормативу  Соответствует  соответствует | Г.У |
| **5.3** | Бытовая комната (гардеробная) | Раздевальная не менее-18м2 | | СанП и Н 2.4.1.3049-13 | есть |  | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0073.JPG | Индивидуальные шкафчики для каждого ребенка. Площадь раздевальной-16.2м2 | | | | **Не соответствует нормативу** |  |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **5** | **Зона «Санитарно-гигиенические помещения»** | Довести санитарно-гигиенические помещения до нормативных и стандартных  требований согласно СанП и Н; Организация помощи со стороны обслуживающего персонала. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | |  | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Зона «Санитарно-гигиенические помещения»** | **ДП-И (Г,У)** – доступна частично избирательно инвалидам с нарушением умственного развития, с нарушением слуха.  **ДЧ-И (С,О,К)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. инвалидам на кресла –колясках,  с оказанием помощи персонала | - | C:\Users\директор\Desktop\Фото входных групп\DSC_0074.JPG | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Приложение 6**

Акту обследования объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от " " февраля 2018 г.

1.**Результаты обследования:**

**6.Зона «Система информации на объекте»**

**.**

Наименование (вид) объекта **МБОУ «СивинскаяСОШ»структурное-подразделение детский-сад корпус №1**

Адрес объекта Пермский край, с. Сива, улица Ленина, 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние | | Выявленные нарушения и замечания | | | |
| есть/нет | № на плане | фото | |  | | Содержание | | Значимо  для инвалида (категория) |
| **6** | Зона «Система информациина объекте | | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
| **6.1** | Визуальные средства | **Визуальная** информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее-1.5м и не более -4.5м от уровня пола. **информирующие обозначения** помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1.м до 1.4м  **Световые оповещатели,** эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в помещения и зонах обслуживания | | СП59-13330-2012 п.5.5.6  п.5.5.8  п.5.5.5 | есть |  | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_101115.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100900.jpg  C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100913.jpg | .  Система оповещения о пожаре—световая, указывающая пути направления движения и выхода из здания. Установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности  Информирующие обозначения помещений есть, наглядная информация есть.  Информация об объекте у входа в здание.  . | | | | Отсутствие рельефных знаков на всех зонах обслуживания  Соответствует  Соответствует | К,О,Г,С,У  К,О,Г,С,У |
| **6.2** | Акустические средства |  | |  | нет |  |  |  | | | | Требуется установка на всех зонах обслуживания | К,О,С,Г,У |
| **6.3** | Тактильные средства |  | |  | нет |  |  |  | | | | Требуется установка и нанесение тактильных обозначений на всех зонах обслуживания | С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| **6** | **Зона «Система информации на объекте** | Установка и размещение системы информации: визуальной, акустической и тактильной на всех зонах обслуживания. | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| **ОБЩИЕ требования**  **к зоне** | | Привести в соответствие с нормативами | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | фото |
| **Зона «Система информации на объекте»** | **ДЧ-И (Г,К,О,У)** – доступна частично избирательно инвалида с нарушением умственного развития, , с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов в креслах-колясках  **ВНД (С)** – временно не доступна инвалидам с нарушением зрения | - | C:\Documents and Settings\мед.кабинет\Рабочий стол\для документа\20180213_100913.jpg | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

органа государственной власти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Русецких

Пермского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" февраля 2018 г.

"\_\_\_\_" февраля 2018 г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов

и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) [<\*\*\*>](#P1723) | Финансирование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| содержание работ [<\*>](#P1721) | вид [<\*\*>](#P1722) работ | объем, тыс. руб. | источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МБОУ «Сивинская СОШ» структурное подразделение-детский сад корпус № 1 (ДОУ) | Пермский край,Сивинский район, с.Сива, ул. Ленина 57 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<\*\*> Указывается вид: ТР - текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение 5

к Порядку

проведения паспортизации

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и услуг в приоритетных для

инвалидов и других маломобильных

групп населения сферах

жизнедеятельности на территории

Пермского края

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель исполнительного Директор МБОУ «Сивинская СОШ»

органа государственной власти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Русецких

Пермского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" февраля 2018 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" февраля 2018 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг

для инвалидов и других маломобильных групп населения

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | Номер паспорта доступности объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоянию доступности) | Фактические затраты | | Причины невыполнения | Заключение |
| содержание работ | оценка работ | объем (тыс. руб.) | оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Структурное подразделение детский-сад корпус №1 МБОУ «Сивинская СОШ» | Пермский край,Сивинский район, с.Сива, ул.Ленина 57 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |